Российская Федерация

Республика Хакасия

Бейский район

Администрация Новоенисейского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «02» декабря 2019 г. с. Новоенисейка № 86

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования населен-

ных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Новоенисейского сельсовет Бейского района Республики Хакасия, в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Новоенисейский сельсовет, администрация Новоенисейского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет (Приложение 1);

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Новоенисейский сельсовет (Приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Бейского района в разделе «Поселения» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоенисейского сельсовета Т.Н.Петрова

Приложение № 1

к постановления администрации

Новоенисейского сельсовета

от «02»декабря 2019 г. № 86

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Новоенисейский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  зданий и помещений | Защи-щаемая пло-щадь | Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря (штук) | | | |
| Порош-ковый  огнету-шитель ОП-4  (или анало-гичный) | ящик с песком  емкостью  0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 (\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2

к постановления администрации

Новоенисейского сельсовета

от «02»декабря .2019 г. № 86

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Новоенисейский сельсовет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
|
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):  - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;  - порошковые (ОП)  вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг  ОП-10/9  ОП-5/4 | 2  1  2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |